## T-GlassV2使用说明及测试

物理键：单击：切换到下一页 双击：切换到上一页

触摸按钮：单击确定，进入子屏幕 长按:返回父屏幕

1.支持WIFI和ESP-NOW通信，可在设置界面关闭（默认开启WIFI，关闭ESP-NOW）。

2.支持佩戴时左右转头切换页面，可在设置界面关闭（默认打开）

3.支持显示控件的上下左右移动，以适应眼镜的焦点

4.显示当前时间、功率、姿态欧拉角数据、WIFI功率值和麦克风底噪计数

测试项：

1. RTC:连接wifi后是否显示北京时间，第1页面
2. 按键

触摸按键：在第2页面和第6页面按下触摸按键可进入子界面，长按返回

物理按键：进行页面切换

1. BHI260AP Sensor:在移动T-GlassV2设备时，第3个页面数据是否在改变
2. 电池：第4页面
3. Wifi以及wifi功率:第7页面
4. 麦克风：第8页面，附近有声音计数器数值就会增加

注：ESP-NOW通信不测试